**漯河市危险化学品安全监管人员岗位练兵比武竞赛理论题库**

2024年9月

**目录**

**一、法律法规和规章标准**……………………………………..…………

(一)单选题(共50道)……………………………………..…….…

(二)多选题(共20道)…………………………………..……..…

(三)判断题(共30道)………………………….…………..….…

**一、法律法规和规章标准**

**(一)单选题(共50道)**

1、依据《2024年度危险化学品安全监管重点工作》（危化监管一司），涉及硝化、过氧化、重氮化、氟化、氯化工艺的危险化学品建设项目安全审查一律由（B）级应急管理部门组织实施。

A.国家

B.省

C.市

D.县

2、依据《2024年度危险化学品安全监管重点工作》（危化监管一司）关于推进化工园区安全整治提升，要求落实安全风险评估和动态调整机制，2024年起，未达到（D）的化工园区原则上不得扩区。

A.A级

B.B级

C.C级

D.D级

3、《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源，是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品，且危险化学品的数量(C)的单元。

A.等于临界量

B.超过临界量

C.等于或者超过临界量

D.小于临界量

4、依据《河南省应急管理厅关于印发2024年危险化学品安全监管工作要点和有关工作方案的通知》2024年底前,全部化工园区完成“十有”建设任务,（C）以上的化工园区达到较低安全风险等级。

A.20%

B.50%

C.60%

D.80%

5、重大危险源的安全监督管理实行（A）原则。

A.属地监管

B.分层管理

C.政府监管

D.行业监管

6、）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统，记录的电子数据的保存时间不少于（C）天；

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

7、对重大危险源的专项应急预案，每（A）至少进行一次

A.一年

B.半年

C.两年

D.6个月

8、对重大危险源的现场处置方案，每（B）至少进行一次

A.一年

B.半年

C.两年

D.6个月

9、依据《河南省应急管理厅关于印发2024年危险化学品安全监管工作要点和有关工作方案的通知》推动反应安全风险评估工艺危险度（B）级及以上的高危工艺企业应用微通道、管式反应器等技术。

A.2

B.3

C.4

D.5

10、强化易燃易爆场所作业风险防控,坚持现场人员最小化原则,开展同一时段同一区域易燃易爆场所内（B）人以上作业人员专项治理,落实场所内固定岗位人员在有效监控下作业,减少同一时间作业人数,降低人员暴露风险,严防较大及以上事故发生。

A.2

B.3

C.6

D.9

11、危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后（B）日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料，报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

12、重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备(D)。

A.紧急停车系统

B.安全泄放系统

C.视频监控系统

D.紧急切断系统

13、.新建、改建和扩建涉危险化学品的建设项目，应当在建设项目(A)完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作,并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和上级主管单位备案。

A.竣工验收前

B.竣工验收后

C.安全评价前

D.安全评价后

14、建设单位应当在建设项目的（A）阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全预评价。

A.可行性研究

B.设计

C.施工

D.试运行

15、市级安全生产监督管理部门应当在每年（A）前，将本行政区域内上一年度建设项目安全审查的实施情况报告省级安全生产监督管理部门。

A.1月31日

B. 2月31日

C.3月31日

D. 2月15日

16、省级安全生产监督管理部门应当在每年（D）前，将本行政区域内上一年度建设项目安全审查的实施情况报告国家安全生产监督管理总局。

A.1月31日

B.2月31日

C.3月31日

D.2月15日

17、　未经安全条件审查或者安全条件审查未通过，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处（）万元以上（）万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（A）

A.50/100、

B.10/20、

C.20/50、

D.100/200、

18、新建企业安全生产许可证的申请，应当在危险化学品生产建设项目安全设施竣工验收通过之日起（A）个工作日内提出。

A.10

B.20

C.15

D.30

19、实施机关应当在受理之日起（）个工作日内作出是否准予许可的决定。审查过程中的现场核查所需时间不计算在本条规定的期限内。实施机关作出准予许可决定的，应当自决定之日起（）个工作日内颁发安全生产许可证。（B）

A.30/10

B.45/10

C.45/5

D.20/5

20、安全生产许可证有效期为（）年。企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险化学品的，应当在安全生产许可证有效期届满前（）个月提出延期申请。（A）

A.3/3

B.3/1

C.5/1

D.5/3

21、重大危险源技术负责人对所包保的重大危险源负责，每（B）至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实。

A.月

B.季度

C.周

D.年

22、重大危险源的操作负责人对所包保的重大危险源责，每（C）至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。

A.月

B.季度

C.周

D.年

23、重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后（A）日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。

A.5

B.10

C.15

D.20

24、属于重大危险源的主要负责人职责的是（A）。

A. 督促、检查重大危险源安全生产工作

B. 组织实施重大危险源安全监测监控体系建设

C. 组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测

D. 组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案

25、《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、(B)的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

A.安全第一、预防为主

B.实事求是、注重实效

C.有法必依、执法必严

D.权责统一、以人为本

26、负有安全生产监督管理职责的部门采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前(B)小时通知生产经营单位。

A.48

B.24

C.12

D.6

27、安全生产监督检查人员对企业进行检查时，应当(C)。

A.随意进出企业生产经营场所

B.任意操作生产装置

C.穿戴劳动防护用品

D.不需遵守企业安全管理规定

28、生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以(D),有关部门应当依法吊销其有关证照。

A.取缔

B.处罚

C.停产

D.关闭

29、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持(C)距离。

A.10米以上

B.一定

C.安全

D.20米以上

1. 防控油气储存企业安全风险。健全完善油气储存企业安全风险管控“4321”长效机制，实现隐患排查整改常态化，问题隐患动态清零。“1”指（）。

A.智能化管控平台

B.信息化平台

C.双重预防信息化平台

D.危险化学品重大危险源监测预警系统

31、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究(D)的法律责任。

A.生产安全事故发生单位负责人

B.生产安全事故直接责任者

C.生产安全事故单位监管部门

D.生产安全事故责任单位和责任人员

32、生产经营单位必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全(D)和安全生产规章制度。

A.安全生产责任制

B.安全生产体系

C.安全生产机制

D.全员安全生产责任制

33、生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照《中华人民共和国安全生产法》保证安全生产所必需的(A),致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

A.资金投入

B.设备投入

C.安全设施投入

D.应急救援设备

34、生产经营单位必须依法参加(B),为从业人员缴纳保险费。

A.人寿保险

B.工伤保险

C.失业保险

D.安全生产责任险

35、下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是(A)。

A.拒绝违章指挥

B.不按规定佩戴劳动保护用品

C.拒绝接受安全生产培训

D.经常性迟到早退

36、对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当(C)。

A.吊销《安全生产许可证》

B.责令限期整改

C.撤销原批准

D.负责行政审批的部门无权干涉

37、生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，除符合本条第一款的规定外，还应当配备至少（）套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。  
 A.一

B.二

C.三

D.四

38、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故是指(C)。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

39、依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》等要求，涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施应设置紧急切断装置和（A）系统。

A.自动化控制

B.紧急切断

C.紧急停车

D.安全联锁

40、依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》等要求，构成一级或者二级重大危险源的化工生产装置，应装备（C）系统。

A.自动化控制

B.紧急切断

C.紧急停车

D.安全联锁

41、依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》要求，构成一级或者二级重大危险源的储存设施，实现紧急切断功能。有毒物料储罐、低温储罐及压力球罐进出物料管道应设置（B）装置。

A.自动化控制

B.紧急切断

C.紧急停车

D.安全联锁

42、依据《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位(A)。

A.不得从事生产经营活动

B.经主管部门批准后允许生产经营

C.经安全生产监督管理部门批准后方可从事生产经营活动

D.在保证安全的情况下方可从事生产经营活动

43、建设项目安全设施的(D)应当对安全设施设计负责。

A.投资人

B.建设人

C.管理人

D.设计人、设计单位

44、依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》要求，涉及硝化、加氢、氯化、氟化、重氮化、过氧化等反应工艺危险度在3级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员不得超过（）人。生产车间内采用符合抗爆设计的防爆墙分隔的，可按照不同一区域处理。（B）

A.2

B.3

C.6

D.9

45、依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》要求，涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场或厂房的最大人数 （包括交接班时）不得超过（）人。（D）

A.2

B.3

C.6

D.9

46、某危险化学品储存企业的几名安全生产管理人员在学习《中华人民共和国安全生产法》时，讨论有关注册安全工程师的问题。其中，万某说：“咱们都得去考注册安全工程师资格了，不然以后不能再在这里干安全生产管理了。”叶某说：“不是那么回事儿，咱们单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作，但不是说没有注册安全工程师资格就不能当安全生产管理人员。”姚某说：“你们都错啦，国家只是鼓励我们这样的单位聘请注册安全工程师从事安全生产管理，可并没有什么硬性要求。”徐某则说：“要不要有注册安全工程师，得咱们老板说了算。”以上说法正确的是(A)。

A.叶某

B.万某

C.姚某

D.徐某

47、某生产经营单位主要负责人张某在本单位发生生产安全事故后逃匿，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，应当处以拘留(D)以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.30日

B.5日

C.10日

D.15日

48、负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对生产经营单位行政处罚信息的及时归集、共享、应用和公开，对生产经营单位作出处罚决定后(A)工作日内在监督管理部门公示系统予以公开曝光，强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督，提高全社会安全生产诚信水平。

A.七个

B.六个

C.五个

D.四个

49、保障人民群众(C)安全，是制定《中华人民共和国安全生产法》的目的之一。

A.生命

B.财产

C.生命和财产

D.生命和健康

50、《中华人民共和国安全生产法》所指的危险物品包括(A)。

A.易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

B.枪支弹药

C.高压气瓶、手持电动工具

D.大型机械设备

**(二)多选题(共20道)**

1、持续实施危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程，完成对全国危险化学品企业“三类人员”（）轮训。

A.安全生产分管负责人

B.技术负责人

C.专职安全管理人员

D.班组长

2、《中华人民共和国安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出(ABC)的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

A.停产停业

B.停止施工

C.停止使用相关设施或者设备的决定

D.停止生产

3、“五化”高危工艺指：（）、（）、（）、氟化、氯化等。（ABD）

A.硝化

B.过氧化

C.光气及光气化

D.重氮化

4、依据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定，危险化学品单位（ACD）的，应当对重大危险源进行重新辨识，安全评估及分级。

A. 重大危险源安全评估已满三年的

B. 发生危险化学品事故造成人员死亡，或者5人以上受伤

C. 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的

D. 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。

5、《危险化学品登记管理办法》规定，危险化学品登记应当包括下列内容有(ABCD),出现危险情况的应急处置措施。

A.分类和标签信息

B.物理、化学性质

C.主要用途、危险特性

D.储存、使用、运输的安全要求

6、涉及（ABC）的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。

A.毒性气体

B.液化气体

C.剧毒液体

D.毒性液体

7、重大危险源信息管理体系分为（ABCD）。

A.国家

B.省

C.市

D.县

E.乡

8、建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查，提交（ABCD），并对其真实性负责：

A．建设项目安全条件审查申请书及文件

B．建设项目安全评价报告

C.建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件）

D.工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书

9、建设项目有下列情形之一的（ABC），应当由甲级安全评价机构进行安全评价。

A.国务院及其投资主管部门审批（核准、备案）的

B.生产剧毒化学品的

C.跨省、自治区、直辖市的

D．海洋石油天然气建设项目

10、对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请，安全生产监督管理部门应当指派有关人员或者组织专家对申请文件、资料进行审查，并在受理申请之日起()工作日内作出同意或者不同意建设项目安全设施设计专篇的决定，向建设单位出具建设项目安全设施设计的审查意见书；规定时间内不能出具审查意见的，经本部门负责人批准，可以延长（）个工作日，并应当将延长的期限和理由告知建设单位。（AB）

A.20

B.10

C.30

D.5

11、应当由省级安全生产监督管理部门负责安全审查的建设项目（AB）

A.国务院投资主管部门审批（核准、备案）的；

B.生产剧毒化学品的；

C.国务院审批（核准、备案）的

D. 跨省、自治区、直辖市的

12、建设项目有下列情形之一的，不得委托县级人民政府安全生产监督管理部门实施安全审查(A B)

A.涉及重点监管危险化工工艺的

B.重点监管危险化学品中的有毒气体、液化气体、易燃液体、爆炸品，且构成重大危险源的。

C.重点监管危险化学品中的有毒气体、液化气体、易燃液体、爆炸品。

D.重点监管危险化学品中的有毒气体、液化气体、易燃液体、爆炸品，且构成重大危险源的。

13、建设项目试生产期限应当不少于()日，不超过()。（AD）

A.30

B.60

C.180

D.一年

14、县级人民政府安全生产监督管理部门应当每（）将辖区内的一级、二级重大危险源备案材料报送至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当每（）将辖区内的一级重大危险源备案材料报送至省级人民政府安全生产监督管理部门。（CD）

A.年

B.月

C.季度

D.半年

15、危险化学品企业应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，公示牌的内容包括（ABCD）。

A. 主要负责人姓名

B. 技术负责人姓名

C. 操作负责人姓名

D. 联系方式

16、安全生产责任保险承保机构应当建立生产安全事故预防服务制度，协助投保的生产经营单位开展（ABCD）工作。

A.安全生产和职业病防治宣传教育培训

B.安全风险辨识、评估和安全评价

C.安全生产标准化建设

D．生产安全事故隐患排查

17、老旧装置为在取得许可的企业中，涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺、毒性气体和爆炸品，且主要反应器、压力容器、常压储罐、低温储罐和 GC1 级压力管道等设备设施达到（）设计使用年限，或未规定设计使用年限、但实际投产运行时间超过 （）20 年的装置。（AD）

A.设计使用年限

B.报废条件

C.10

D.20

18、老旧装置分为（ABC）类。

A.I

B.II

C.III

D.IV

19、淘汰退出的老旧装置包括（ABCD）。

A. 没有经过正规设计，且没有开展安全设计诊断的老旧装置。

B. 外部安全防护距离不满足国家标准

C. 连续停运 5 年以上，且存在重大隐患且无法整改的装置

D. 装置核心反应器或主要压力容器安全状况等级为 4 级，累计监控使用时间超过 3 年且无法对缺陷进行处理的老旧装置

20、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品(),并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的()。(BC)

A.商品资料

B.安全技术说明书

C.安全标签

D.化验单

**（三）判断题（共30道）**

1、涉及剧毒化学品生产的企业安全生产许可证颁发工作，可以委托实施。

（ ）对 （√）错

2、重大危险源的安全评估必须有相应资质的安全评价机构进行。

（ ）对 （√）错

3、重大危险源分为四级，一级的危险性最高。

（√）对 （ ）错

4、危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（√）对 （ ）错

5、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，构成重大事故隐患。

（√）对 （ ）错

6、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装使用充装软管。

（ ）对 （√）错

7、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域

（√）对 （ ）错

8、控制室或机柜间背向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

（ ）对 （√）错

9、重大危险源档案应当包括辨识、分级记录、重大危险源基本特征表及涉及的所有化学品安全技术说明书等资料

（√）对 （ ）错

10、重大危险源一定构成重大事故隐患。

（ ）对 （√）错

11、《中华人民共和国安全生产法》第四条规定，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（√）对 （ ）错

12、《危险化学品安全管理条例》规定，安全生产监督管理部门负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。

（ ）对 （√）错

1. 《危险化学品安全管理条例》规定，对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于1年。

（ ）对 （√）错

14、《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品,包括8类危险物品。

（√）对 （ ）错

15、根据《危险化学品安全管理条例》规定,生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价,提出安全评价报告。

（√）对 （ ）错

16、《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特征,采取有效的安全保护措施。

（√）对 （ ）错

17、根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，可以直接刑事拘留。

（ ）对 （√）错

18、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的操作标准。

（ ）对 （√）错

19、《危险化学品安全管理条例》不适用于剧毒化学品。

（ ）对 （√）错

20、安全生产是安全与生产的统一,其宗旨是安全促进生产,生产必须安全。

（√）对 （ ）错

21、化学事故现场急救的意义和目的是挽救生命、稳定病情、减少伤残、减轻痛苦。

（√）对 （ ）错

22、运输危险化学品的主要负责人必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

（ ）对 （√）错

23、运输危险化学品，必须配备必要的药品。

（ ）对 （√）错

24、国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局、严格控制,并对危险化学品生产、储存实行审批制度。

（√）对 （ ）错

25、危险化学品中腐蚀品应储存于一级耐火建筑库房内。

（ ）对 （√）错

26、储存危险化学品建筑不得使用热水采暖。

（ ）对 （√）错

27、危险化学品仓库应设有专职或兼职的危险化学品养护员，负责危险化学品的收发货工作。

（ ）对 （√）错

28、运输危险化学品的驾驶员、船员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质和处置措施。

（√）对 （ ）错

29、危险货物运输车辆禁止运输食品。

（√）对 （ ）错

30、生产经营单位不具备法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的，行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

（√）对 （ ）错